[bookmark: _GoBack]Пояснительная записка к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в части проекта планировки территории мкр. 11, 12 района Западное Дегунино
В границах подготовки проекта планировки территории мкр. 11, 12 района Западное Дегунино формируются следующие территориальные зоны:
1) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.
С предельными параметрами:
Плотность – 25 тыс.кв.м/га;
Высотность – 70 м;
Процент застроенности – не установлена.
2) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1 , если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий;
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.

С 4 подзонами с предельными параметрами:
2.1)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 42,34 тыс.кв.м/га;
Высотность – 67 м;
Процент застроенности – не установлена.
2.2)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 82,12 тыс.кв.м/га;
Высотность – 78 м;
Процент застроенности – не установлена.
2.3)	с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 5.1.3, 3.1.1
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м.
Процент застроенности – не установлена.
    2.4.) с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 5.1.3, 3.1.1
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м.
Процент застроенности – не установлена.
3) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1 , если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий;
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.

С 3 подзонами с предельными параметрами:
3.1)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 77,81 тыс.кв.м/га;
Высотность – 75 м;
Процент застроенности – не установлена.
3.2)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 68,62 тыс.кв.м/га;
Высотность – 75 м;
Процент застроенности – не установлена.
3.3)	с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м.
Процент застроенности – не установлена.
4) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;

С предельными параметрами:
Плотность – 30 тыс.кв.м/га;
Высотность – 60 м;
Процент застроенности – не установлена.
5) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1 , если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий;
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.

С 7 подзонами с предельными параметрами:
5.1)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 50,77 тыс.кв.м/га;
Высотность – 67 м;
Процент застроенности – не установлена.
5.2)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 47,38 тыс.кв.м/га;
Высотность – 42 м;
Процент застроенности – не установлена.
5.3)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 37,84 тыс.кв.м/га;
Высотность – 42 м;
Процент застроенности – не установлена.
5.4)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 53,76 тыс.кв.м/га;
Высотность – 103 м;
Процент застроенности – не установлена.
5.5)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 68,34 тыс.кв.м/га;
Высотность – 78 м;
Процент застроенности – не установлена.
5.6)	с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м.
Процент застроенности – не установлена.
5.7)	с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м.
Процент застроенности – не установлена.
6) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1 , если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий;
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.
С 2 подзонами с предельными параметрами:
6.1)	с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
Плотность – 66,55 тыс.кв.м/га;
Высотность – 48 м;
Процент застроенности – не установлена.
6.2)	с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлена.
7) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1 , если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий;
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.
С 2 подзонами с предельными параметрами:
7.1) с ВРИ 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0	
Плотность – 78,85 тыс.кв.м/га;
Высотность – 105 м;
Процент застроенности – не установлена.
7.2)	с ВРИ 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлена.
8) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;
2.7.0 - Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0,3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2,  3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1 , если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

С предельными параметрами:
Плотность – 39,24 тыс.кв.м/га;
Высотность – 67 м;
Процент застроенности – не установлена.
9) 2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и  встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома.

С предельными параметрами:
Плотность – 30 тыс.кв.м/га;
Высотность – 60 м;
Процент застроенности – не установлена.
10)	3.7.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные культовые объекты).

С предельными параметрами:
Плотность – 5,55 тыс.кв.м/га;
Высотность – 20 м;
Процент застроенности – не установлена.
11)  5.1.2 - Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров.
С предельными параметрами:
Плотность – 19 тыс.кв.м/га;
Высотность – 20 м;
Процент застроенности – не установлена.
12)  4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения  прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской  деятельности.  Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя  содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0,  4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
3.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,  похоронные бюро).  
  
     С предельными параметрами:
     Плотность – 15 тыс.кв.м/га;
     Высотность – 15 м;
     Процент застроенности – не установлена.

13) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования  (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,  образованию и просвещению).
С предельными параметрами:
Плотность – 5,86 тыс.кв.м/га;
Высотность – 15 м;
Процент застроенности – не установлена.

14) 4.4.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для  продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м  
С предельными параметрами:
Плотность – 7,78 тыс.кв.м/га;
Высотность – 10 м;
Процент застроенности – не установлена.
15) 3.4.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи  (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

С предельными параметрами:
Плотность – 14,72 тыс.кв.м/га;
Высотность – 25 м;
Процент застроенности – не установлена.
16) 3.2.2 - Размещение объектов капитального строительства для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных,  пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат.

С предельными параметрами:
Плотность – 5,45 тыс.кв.м/га;
Высотность – 10 м;
Процент застроенности – не установлена.
17) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования  (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,  образованию и просвещению).
С предельными параметрами:
Плотность – 7,94 тыс.кв.м/га;
Высотность – 20 м;
Процент застроенности – не установлена.

18) 4.7.1 - Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью  извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого  помещения для временного проживания в них (за исключением хостелов  и общежитий)  
С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
19) 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения  прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской  деятельности.  Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя  содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0,  4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0 4.8.0, 4.9.0, 4.10.0;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе       подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек;
	3.8.1 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

С предельными параметрами:
Плотность – 44,09 тыс.кв.м/га;
Высотность – 55 м;
Процент застроенности – не установлена.

20) 4.0.0 - Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения  прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской  деятельности.  Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя  содержание видов разрешенного использования с кодами 4.1.0, 4.2.0,  4.3.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0. 4.10.0;
2.7.1.0 - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе       подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек.

С предельными параметрами:
Плотность – 27,17 тыс.кв.м/га;
Высотность – 30 м;
Процент застроенности – не установлена.

21) 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.

      С предельными параметрами:
      Плотность – не установлена;
      Высотность – 5 м;
      Процент застроенности – не установлена.
22) 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
5.1.3 - Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
12.0.1 - Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм;
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.

      С предельными параметрами:
      Плотность – не установлена;
      Высотность – 5 м;
      Процент застроенности – не установлена.
23) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования  (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,  образованию и просвещению).
     С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.

24) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования  (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,  образованию и просвещению).
     С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.

25) Ф – Земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости.

С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
26) Ф – Земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости.
С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
27) 3.5.1.0 - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования  (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,  образованию и просвещению).
С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
28) Ф – Земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости.
С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
29) Ф – Земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости.
С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
30)  8.3.0 - Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий.

С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.

31) 3.1.1 - Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники);
12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры.

      С предельными параметрами:
      Плотность – не установлена;
      Высотность – 15 м;
      Процент застроенности – не установлена.
32) Ф – Земельные участки в границах территориальных зон сохраняемого землепользования, для которых устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном Реестре недвижимости.
С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
33)  2.6.0 - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных   помещениях   дома,   если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома;

С предельными параметрами:
Плотность – по существующему положению;
Высотность – по существующему положению;
Процент застроенности – по существующему положению.
34) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
35) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
36) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
37) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
38) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
39) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
40) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
41) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.
42) 12.0.2 - Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры;
7.2.1 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними  сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для  обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу  транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для  размещения постов органов внутренних дел, ответственных за  безопасность дорожного движения.
С предельными параметрами:
Плотность – не установлена;
Высотность – 5 м;
Процент застроенности – не установлен.



